Точки установки произведений и технические требование к ним

**Малые архитектурные формы**

Точки установки: поляны в районе Малых прудов

Параметры: Высота объектов не более 2,5 м. Заглубление основания не более чем на 0,5 м. Требования к материалам: хотя объекты подразумеваются временного характера, но материалы должны выдержать смену погодных условий не менее 2-х сезонов

**Малые декоративные формы**

Точки установки: территория около 1,2 и 3 Оранжерейных корпусов (Оформление входных зон в оранжереи, подходных дорожек и выходящих к оранжереям аллей).

Параметры: Основание объектов, подразумевающих постамент, не более 0,5х 0,5м. Основание объектов для топиарного оформления территории может быть до 0,8м.

Требования к материалам: гипс, бетон или композитные материалы

**Отдельно стоящие статуи и скульптурные композиции\***

Точки установки: Вблизи павильонов Нерастанкино и Миловида (см. карту)

Параметры: Основание объектов не более 0,8х0,8м. Высота 1,6-2м. Вес не должен превышать 800кг.

Требования к материалам: будут оговорены по результатам подведения итогов 1-го тура

\*Итоги конкурса по этой номинации подводятся в 2020 году